
附件 1：热电拆除项目资产清单
	序号
	资产名称
	规格型号
	台数
	资产编号
	备注

	一、2#汽轮发电机组

	1
	发电机小室开关柜
	/
	1
	4163
	包含：励磁柜、AH0半柜、AH1柜、AH2柜；

	2
	发电机小室开关柜
	/
	1
	4164
	

	3
	3#机配电箱
	700*400*1800
	1
	73970
	

	4
	汽轮发电机组
	HNG25/20
	1
	73878
	包含：可使
用的汽轮机油3.5吨，油管；
不含：蒸汽管、水管、电缆；

	二、DCS控制系统

	5
	3#DCS系统
	西门子PCS7
	1
	73918
	包含：
1.热控室服务器、服务器柜、操作电脑密狗、UPS系统（含电池）；
2.脱硫脱硝控制室服务器、服务器柜、DCS柜2只、UPS系统（含电池）；
3.主厂房夹层DCS间锅炉汽机DCS柜共12只、UPS系统（含电池）；

	6
	4#DCS系统
	西门子PCS7
	1
	73919
	

	7
	DCS系统
	西门子PCS7
	1
	73983
	

	8
	DCS系统
	西门子PCS7
	1
	73994
	

	三、3#炉

	9
	35t/h高温高压循环流化床锅炉新1#炉
	NGG-35/9.8/540-M1
	1
	73883
	1.锅炉含本体桥架；
2.3#炉排污管拆至燃气炉分汽缸排汽管接入点前，定排扩容器顶部排汽管由3#炉拆除人员负责拆至水平弯头位置；

	10
	3#锅炉第一套称重给煤机
	NJGC-308770mm+4500mm
	1
	73920
	3#炉给煤机含现场就地控制柜；

	11
	3#锅炉第二套称重给煤机
	NJGC-3012760mm+5700mm
	1
	73921
	

	12
	3#锅炉燃气脉冲吹灰系统
	XD-2000
	1
	73885
	

	13
	3#锅炉石灰石仓加料输送系统
	/
	1
	73902
	

	14
	斗式提升机
	TB250-23.072米
	1
	73881
	

	15
	3#锅炉底料仓加料系统
	/
	1
	73904
	3#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留；

	16
	螺旋出渣机
	DSCC-300-1.1
	1
	78660
	

	17
	一次风机
	VR28-1800D/N1
	1
	73910
	

	18
	二次风机
	VR39-1400D/V1
	1
	73912
	

	19
	罗茨风机
	3L41WC
	1
	73914
	

	20
	罗茨风机
	3L41WC
	1
	73915
	

	21
	换热器
	RS-30型
	1
	78658
	

	22
	螺旋输送机
	DSCC-1300-1.1
	1
	78618
	

	23
	连续排污扩容器
	LP-1.5
	1
	73888
	

	24
	3#锅炉滚筒式冷渣机
	HLCJ1020S-3-0
	1
	73901
	

	25
	老锅炉给煤机
	/
	2
	/
	/

	四、4#炉

	26
	35t/h高温高压循环流化床锅炉新2#炉
	NGG-35/9.8/540-M2
	1
	73884
	1.锅炉含本体桥架；
2.4#炉排污管拆至定排扩容器进汽管法兰，连接阀门保留，装至与扩容器相连法兰；

	27
	4#称重给煤机
	NJGC-30
	1
	73922
	4#炉给煤机含现场就地控制柜；

	28
	4#称重给煤机
	NJGC-30
	1
	73923
	

	29
	4#锅炉燃气脉冲吹灰系统
	XD-2000
	1
	73886
	

	30
	4#锅炉石灰石仓加料输送系统
	/
	1
	73903
	

	31
	库顶脉冲除尘器
	DMC-12
	1
	73907
	

	32
	斗式提升机
	TB250-23.072米
	1
	73882
	

	33
	4#锅炉底料仓加料系统
	/
	1
	73905
	4#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留；

	34
	螺旋出渣机
	DSCC-300-1.1
	1
	78661
	

	35
	引风机
	VR43-2650D/SI
	1
	73909
	

	36
	一次风机
	VR28-1800D/N1
	1
	73911
	

	37
	二次风机
	VR39-1400D/V1
	1
	73913
	

	38
	罗茨风机
	3L41WC
	1
	73916
	

	39
	罗茨风机
	3L41WC
	1
	73917
	

	40
	罗茨风机
	SSR-80
	1
	73906
	

	41
	换热器
	RS-30型
	1
	22732
	

	42
	螺旋出渣机
	DSCC-300-1.1
	1
	22730
	

	43
	换热器
	RS-30型
	1
	78659
	

	44
	螺旋输送机
	DSCC-1300-1.1
	1
	78638
	

	45
	连续排污扩容器
	LP-1.5
	1
	73889
	

	五、变频器柜

	46
	3#炉一次引风机变频柜（32B)
	800*800*2200
	1
	73963
	

	47
	3#炉二次引风机变频柜（33B)
	800*800*2200
	1
	73964
	

	48
	4#炉引风机变频柜（41B)
	800*800*2200
	1
	73966
	

	49
	4#炉一次风机变频柜（42B)
	800*800*2200
	1
	73967
	

	50
	4#炉二次风机变频柜（43B)
	800*800*2200
	1
	73968
	

	51
	3#炉给水泵变频柜（34B)
	800*800*2200
	1
	73965
	

	52
	4#炉给水泵变频柜（44B)
	800*800*2200
	1
	73969
	

	53
	3#给水泵变频柜
	/
	/
	/
	

	六、3#脱硫除尘

	54
	低压开关柜
	/
	1
	73980
	

	55
	低压开关柜
	/
	1
	73981
	

	56
	低压开关柜
	/
	1
	73982
	

	57
	罗茨风机
	BKW5003
	2
	/
	

	58
	罗茨风机
	BK5006
	2
	/
	

	七、4#脱硫除尘

	59
	低压开关柜
	/
	1
	73992
	

	60
	低压开关柜
	/
	1
	73993
	

	61
	袋式除尘器
	/
	1
	73985
	1.除尘器含本体桥架；
2.除尘器二楼平台花纹板留用；

	62
	烟气排放连续监测仪
	/
	1
	73986
	

	63
	脱硫塔
	Φ=2.2m，单孔文丘里
	1
	73987
	

	64
	消石灰仓
	Φ=3000，H=11000mm
	1
	73988
	

	65
	工艺水箱
	V=5m³，Φ=1800mm，H=2500mm
	1
	73990
	

	66
	流态化仓式输送泵
	1.5m³
	1
	73991
	

	八、脱硝

	67
	低压开关柜
	脱硝
	1
	30697
	脱硫脱硝控制室2只柜

	九、离心泵

	68
	给水泵
	DG65-120*12
	1
	73896
	

	69
	给水泵
	DG65-120*12
	1
	73897
	

	70
	3#给水泵
	DG65-120*12
	1
	73898
	

	71
	除盐水泵
	CDLF65-50
	1
	73899
	

	72
	除盐水泵
	CDLF65-50
	1
	73900
	

	十、除氧给水

	73
	旋膜式除氧器
	GCY55-20
	1
	73887
	

	74
	旋膜式除氧器
	/
	1
	/
	/

	十一、减温减压系统

	75
	减温减压器
	/
	1
	4118
	

	76
	减温器
	/
	1
	4119
	

	77
	减温减压器
	WY40
	1
	73891
	

	78
	减温减压器
	WY8
	1
	73892
	

	十二、其他

	79
	底开式单斗提升机
	/
	1
	4104
	

	80
	石灰石粉输送系统
	/
	1
	4105
	[bookmark: _GoBack]包含：石灰石库顶除尘器、石灰石输送管道、设备平台；
保留石灰石库本体、石灰石库钢梯及顶层护栏；

	81
	加药装置
	JSJY-1/2
	1
	73893
	

	82
	逆流式玻璃钢冷却塔
	/
	1
	4123
	含循环水泵泵体及循环水管道阀门；

	83
	水储罐
	1250*2000
	1
	13144
	

	84
	疏水箱
	/
	1
	4109
	

	85
	粉煤灰输送系统
	/
	/
	/
	包含：灰库顶除尘器、输灰管道、灰库底排灰设备、设备平台；
保留灰库本体、灰库钢梯及顶层护栏；

	86
	设备管道
	/
	/
	/
	包含：主厂房区域管道、去除盐水箱管道及疏水箱管道、炉底锅炉给水泵管道；

	87
	设备平台
	/
	/
	/
	主厂房除氧器区域；

	88
	和利时柜
	
	3
	
	

	十三、大型电动机

	89
	锅炉引风机电机
	Y2VP-355L-6（315kW）
	2
	/
	

	90
	锅炉一次风机电机
	Y2VP-315L-4（185kW）
	2
	/
	

	91
	锅炉二次风机电机
	Y2VP-315M-4（132kW）
	2
	/
	

	92
	锅炉给水泵电机
	HK400M3-2 （450kW）
	3
	/
	

	93
	除盐水泵
	LVF200L-2 (30kW)
	2
	/
	

	十四、变频器

	94
	锅炉引/鼓风机变频器
	ACS800-04M-0320-3+P901
	3
	/
	

	95
	锅炉给水泵变频器
	ACS580-04-820A-4
	3
	/
	


备注：拆除范围内保温材料、锅炉浇注料、砖等废弃物由中标单位拆除、清运并合规处置；玻璃钢冷却塔拆除包括玻璃钢、填料处置；除尘器拆除包括布袋龙骨拆除及布袋处置；锅炉催化剂由有资质的厂家回收；设备电缆电线全部归招标人所有（包括招标人当前未拆除的线缆），不在本次拆除范围；所有标的物以现场实际为准，投标人应自行踏勘评估资产价值并报价。部分资产拆除边界提示：3#炉锅炉含本体桥架，3#炉排污管拆至燃气炉分汽缸排汽管接入点前，定排扩容器顶部排汽管由3#炉拆除人员负责拆至水平弯头位置，3#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留，3#炉给煤机含现场就地控制柜；4#炉锅炉含本体桥架，4#炉排污管拆至定排扩容器进汽管法兰，连接阀门保留，装至与扩容器相连法兰，4#炉底去7米层锅炉平台楼梯保留，4#炉给煤机含现场就地控制柜；4#脱硫除尘器含本体桥架，除尘器二楼平台花纹板留用；石灰石粉输送系统含石灰石库顶除尘器、石灰石输送管道、设备平台，保留石灰石库本体、石灰石库钢梯及顶层护栏；逆流式玻璃钢冷却塔含循环水泵泵体及循环水管道阀门；粉煤灰输送系统含灰库顶除尘器、输灰管道、灰库底排灰设备、设备平台，保留灰库本体、灰库钢梯及顶层护栏；脱硝低压开关柜位于脱硫脱硝控制室（2只柜）；主厂房内的电缆及桥架、消防管道及设备设施、屋顶水箱上下水管（下水管至夹层阀门位置及去洗衣粉用水管道）、压缩空气管（去水处理段）保留；主厂房外围管道、桥架、燃气炉蒸汽管及水管等管道保留；锅炉场地消防管道及设备设施、底层电缆及桥架保留；炉底定期排污扩容器、排污泵及泵进出口管道、2台换热器保留；除氧层汽水加热器保留；上煤层换热器保留；锅炉平台2只稀释柜保留。
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