热电拆除区域保留设备
	序号
	区域
	设备名称
	照片
	备注

	1
	主厂房一楼
	配电柜
	[image: ]
	

	2
	主厂房一楼
	滤油机
	[image: ]
	

	3
	主厂房一楼变频器间
	3#炉引风机变频柜（31B)
	[image: ]
	1个柜子，燃气锅炉电源。

	4
	主厂房一楼变频器间
	锅炉鼓、引风机变频器
	[image: ]
	6台变频器：引风机2台，鼓风机4台。

	5
	主厂房一楼
	减温器
	[image: ]
	保留至在用管道侧盲板位置。

	6
	主厂房夹层
	减压装置（中低压连通管）
	[image: ]
	保留至在用管道侧盲板位置。

	7
	主厂房二楼热控室
	DCS操作电脑
	[image: ]
	含主机。

	8
	主厂房除氧器层
	汽水加热器
	[image: ]
	含安全阀、压力表。

	9
	主厂房上煤层
	上煤层换热器
	[image: ]
	保留本体。

	10
	主厂房
	主厂房电缆及桥架
	[image: ][image: ]
	含主厂房所有电缆及桥架。

	11
	主厂房夹层
	屋顶水箱工业水下水管及消防水管
	[image: ]
	工业水管从屋顶水箱至主厂房夹层区域，两根保留至打钩阀门位置，一根去洗衣粉等用水管道全部保留；消防水管道保留。

	12
	主厂房
	主厂房消防设备设施
	[image: ]
	含主厂房所有消防水系统及灭火器。

	13
	主厂房北面楼梯区域
	屋顶水箱上水管道
	[image: ]
	从主厂房北侧楼梯位置至屋顶水箱。

	14
	主厂房北门
	压缩空气管（去水处理段）
	[image: ]
	箭头所示压缩空气管作为起点，经主厂房内通往水处理工序用压缩空气管道保留。

	15
	主厂房东面外墙
	外围管道、电缆及桥架
	[image: ]
	

	16
	主厂房北面外墙
	外围管道、电缆及桥架
	[image: ]
[image: ][image: ]

	燃气炉相关管道、管线从主厂房北外墙至燃气炉房。

	17
	锅炉底层
	3#锅炉配电箱
	[image: ]
	

	18
	锅炉平台底层
	4#锅炉配电箱
	[image: ]
	

	19
	锅炉平台底层
	螺旋板式换热器
	[image: ]
	保留本体。

	20
	锅炉平台底层
	连续排污换热器
	[image: ]
	保留本体。

	21
	锅炉平台底层
	锅炉平台底层电缆及桥架
	[image: ]
	含锅炉平台底层所有电缆及桥架。

	22
	锅炉平台底层
	3#炉底去7米层锅炉平台楼梯
	[image: ]
	

	23
	锅炉平台底层
	4#炉底去7米层锅炉平台楼梯
	[image: ]
	

	24
	锅炉7米层平台
	氨水稀释柜（2只）
	[image: ][image: ]
	[image: ]
进出管道拆至柜体外侧隔离阀。

	25
	锅炉场地
	消防设备设施
	[image: ]
	[bookmark: _GoBack]含锅炉场地所有消防水系统及灭火器。

	26
	炉后除尘场地
	定期排污扩容器
	[image: ]
	[image: ]
3#炉去定排扩容器管道拆至上图×位置，割断的管道需封堵，打钩管道保留。

	
	
	
	
	
[image: ]
定排扩容器顶部排汽管由3#炉拆除人员负责拆至水平弯头×位置。

	
	
	
	



[image: ]
配套废水泵系统整体保留，排水主管道保留（过4#炉底至中和池），割断的管道需封堵。
	[image: ]
4#炉去定排扩容器管道拆至上图×位置，图中阀门保留，装至与扩容器相连法兰。

	
	
	
	
	[image: ]
定期排污扩容器底部排水管道保留。

	27
	炉后除尘场地
	压缩空气储罐
	[image: ]
	保留本体。

	28
	炉后除尘场地
	压缩空气储罐
	[image: ]
	保留本体。

	29
	炉后除尘场地
	蒸汽冷凝水回疏水箱管道
	[image: ]
	薄型球阀保留。

	30
	炉后除尘场地
	电缆及桥架
	[image: ]
	电缆及桥架从低配间经过3#炉底层至燃气炉。

	31
	炉后加药间
	磷酸盐加药装置
	[image: ]
	
[image: ]
加药除盐水管道保留至图中×位置；去燃气炉加药管道保留。

	32
	4#脱硫除尘
	2楼平台花纹板
	[image: ]
	

	33
	灰库及石灰石库
	钢梯及顶层护栏
	[image: ]
	保留石灰石库本体、石灰石库钢梯及顶层护栏；
保留灰库本体、灰库钢梯及顶层护栏。

	34
	循环水泵房循环水系统
	循环水泵电机（3台）
	[image: ]
	不含循环水泵房东侧工业水系统。

	35
	1#发电机小室、炉后烟气在线房及主控室
	空调
	
	1#发电机小室1台，炉后烟气在线房1台，主控室2台。
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